

|  |  |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью  «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО»  ОГРН 1063667300080 ИНН 3664078874 | «Утверждаю»  Директор  ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Якименко |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на закупку материалов и оборудования**

03.06.2021

**1. Наименование проекта:**

Устройство бетонной отмостки и дорожки АБК

**2. Наименование площадки:**

ПО «Липецк-Юг» ОП «Воловское»

**3. Адрес склада для поставки оборудования/материалов:**

Липецкая обл. Воловский р-он, с. Волово, ул. Первомайская, д. 7

**4. Сроки реализации проекта:** с 01.06.2021 по 30.06.2021

**5. Заказчик (Сегмент/ Юр. лицо):** ООО "ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО"

**6. Источники финансирования проекта:** Capex 2021

**7. Вид работ:** закупка материалов

**8. Ответственное лицо на площадке от ООО «Черкизово-Растениеводство»:** Воронин Дмитрий Николаевич, телефон 8-960-143-97-75, эл. почта d.voronin@cherkizovo.com

**9. Описание проекта**

Организация бетонной отмостки вокруг здания АБК и бетонной дорожки к зданию, шириной 1,5 метра.

**10. Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материалов** | **Марка/ модель** | **Завод изготов.** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Тех. хар-ки** | **Примечание** |
| 1 | Доска обрезная 25х150 мм |  |  | м.п. | 138 |  |  |
| 2 | Саморез по дереву 4,2х75 1000 шт. |  |  | уп. | 2 |  |  |
| 3 | Сетка сварная дорожная 100х100х5 мм | в картах 1,5х2 м |  | шт. | 45 |  |  |
| 4 | Пленка полиэтиленовая 1,5х100 м | 200 мкм |  | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Арматура Ø 6 мм (6м) | рифленая |  | м | 60 |  |  |
| 6 | Фиксатор для арматуры "Стульчик" универсальный 25 (1000 шт.) |  |  | уп. | 1 |  |  |
| 7 | Фиксатор для арматуры "Подставка под сыпучий грунт" (500 шт.) |  |  | уп. | 2 |  |  |
| 8 | Труба наружная | ПП 110х2000 |  | шт. | 12 | уличная | . |
| 9 | Теплоизоляция для труб, 2 м | 108-110/9 |  | шт. | 12 |  |  |
| 10 | Кольцо стеновое | КС 20-9 |  | шт. | 6 |  | цвет оранжевый |
| 11 | Днище колодца | ПН 20-1 |  | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Крышка колодца | ПП 20-1 |  | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Люк полимерный средний | Тип «С» |  | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Мастика битумная изоляционная, 20 л | Империал | ТехноНиколь | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Макловица синтетическая щетина 170х70 мм |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 16 | Валик меховой фасадный 180 мм |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Цемент 50 кг | М500 |  | шт. | 5 |  |  |
| 18 | Труба ПНД для холодного водоснабжения Ø 25 мм (бухта 50 м) | ПНД |  | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Муфта переходная 25 мм с внутренней трубной резьбой 1/2" | ПНД |  | шт. | 1 |  |  |
| 20 | Компрессионный фитинг (25 мм x 1/2”) | ПНД |  | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Шаровой кран, стальная рукоятка 1/2 вн.-вн. |  | Valtec | шт. | 1 |  |  |
| 22 | Фильтр косой 1/2 вн.-нар. |  | Valtec | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Счетчик воды Бетар СХВ-15 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Комбинированная муфта PP-R 25х1/2 дюйма вн.резьба |  |  | шт. | 1 |  |  |

**11. Оплата работ**

Производится на основании подписанных передаточных документов: товарная накладная/универсальный передаточный акт/акт об оказании услуг по доставке материалов/оборудования. Все принятые технические характеристики, влияющие на стоимость материалов/оборудования, согласовываются с заказчиком.

В случае замены материалов/оборудования без согласования, оплата не будет выполнена.

**12. Требования по установке/ монтажу оборудования, по Шеф-монтажу и Пуско-наладке оборудования**

Предпочтение по производителям оборудования (отечественное/зарубежное) - интересует соотношение цены и качества и доступность закупки.

Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать подлинники следующих документов на него:

- товарная накладная (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ («УПД»), подписанные Поставщиком;

- транспортная или товарно-транспортная накладная, подписанная Поставщиком (если поставка Товара осуществляется на условиях его доставки Покупателю);

- акт об оказании услуг по доставке Товара, подписанный Поставщиком (если Поставщик оказывает услуги по доставке Товара Покупателю);

- сертификат соответствия или декларация о соответствии (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации и декларированию);

- сертификат или паспорт качества (если применимо);

- иные относящиеся к Товару документы, необходимые для его приемки и использования, в т. ч. предусмотренные действующим законодательством.

Гарантия на поставленное оборудование/материал – 5 лет.

Гарантия на монтажные работы – 5 лет.

Критерии по приемке оборудования: Отсутствие механических повреждений товара, полное соответствие наименование товара наименованию заявленному в договоре, наличие оригинала паспорта с гарантийным талоном на изделие, действующего сертификата качества или декларации о соответствии, инструкции по эксплуатации и монтажу оборудования на русском языке, комплектность поставки изделия (ЗИП) если предусмотрено договором, наличие полного комплекта товарно-сопроводительных документов подписанных Поставщиком.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям законодательства, а также действующим в Российской Федерации техническим регламентам, национальным стандартам (ГОСТ Р), обязательным техническим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям безопасности и подтверждаться документально.

**13. Условия производства работ**

режим работ с 8.00 до 17.00, выходные: суббота и воскресенье

Отходы от поставки утилизировать, согласно актуальным требованиям Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

**14. Требования к поставщику**

Для исключения закупки оборудования/материалов от не благонадежного поставщика, необходимо учесть следующие требования:

- Вместе с коммерческим предложением предоставить подробную спецификацию, по которой можно оценить материал. Цена, указанная в коммерческом предложении, не подлежит корректировки в сторону контрагента.

- Поставщик должен в обязательном порядке согласовать с заказчиком образцы всех материалов.

- Положительный опыт работы с компаниями группы Черкизово - приветствуется.

Поставщик должен учесть все расходы, связанные с:

- обеспечением необходимым количеством людей, а также их питанием, командировочными расходами и пр.;

- обеспечением необходимыми машинами, механизмами, инструментом и пр.;

- обеспечением вспомогательными и расходными материалами;

**15. Требования по Биобезопасности**

Обязательное выполнение требований регламента по БИО-ЗАЩИТЕ согласно регламента ЧК Черкизово.

**16. Охрана труда, техника безопасности, охрана окружающей**

Поставщик несет полную ответственность за соблюдение требований ОТ и ТБ, пожарной и взрывобезопасности, а также соблюдение экологических требований и биобезопасности.

Поставщик несет ответственность за нарушения и повреждения коммуникаций заказчика (Линий электропередач, трубопровода и т.д.), являющихся следствием как прямого действия.

Поставщик обязуется соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, в том числе трудового законодательства, требований по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, требований биологической безопасности, а также внутренние регламенты и инструкции Заказчика, в том числе: Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологии, предъявляемые к подрядным/субподрядным организациям для предотвращения производственных рисков при выполнении строительно-монтажных работ на объектах Заказчика

**17. Приложение:**

Фотографии:

Место для ввода текста.

Менеджер

по эксплуатации зданий и сооружений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронин Д.Н.

(подпись)

Исполнительный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карпенко С.В.

(подпись)